|  |  |
| --- | --- |
| 监测项目 | 监 测 点 位 |
| 西柳沟 | 展旦召 | 查干淖尔 | 哈头才当 | 罕台川 |
| pH | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 8.0 | 7.8 |
| 总硬度 mg/L | 114 | 170 | 103 | 193 | 96 |
| 硫酸盐 mg/L | 44.1 | 32.5 | 19.4 | 3.62 | 32.0 |
| 氯化物mg/L | 29.1 | 49.0 | 6.54 | 11.5 | 2.37 |
| 铁mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锰Ug/L | 4.30 | 0.65 | 0.12L | 288 | 4.24 |
| 铜Ug/L | 0.08L | 0.16 | 0.08L | 0.19 | 0.08L |
| 锌Ug/L | 0.67L | 1.65 | 0.67L | 1.25 | 0.97 |
| 挥发酚mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子表面活性剂mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 耗氧量mg/L | 0.59 | 0.64 | 0.90 | 1.90 | 0.95 |
| 硝酸盐mg/L | 2.97 | 2.52 | 0.350 | 0.331 | 0.644 |
| 亚硝酸盐mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.004 |
| 氨氮mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.270 | 0.025 |
| 氟化物mg/L | 0.929 | 0.721 | 0.221 | 0.267 | 0.622 |
| 氰化物mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 汞Ug/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 砷Ug/L | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 4.5 |
| 硒Ug/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 镉Ug/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 六价铬mg/L | 0.004L | 0.009 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铅Ug/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 总大肠菌群MPN/100mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 浑浊度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L |
| 硫化物mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 总α放射性 Bq/L | 0.192 | 0.141 | 0.264 | 0.118 | 0.285 |
| 总β放射性 Bq/L | 0.337 | 0.270 | 0.294 | 0.334 | 0.154 |
| 钠mg/L | 99.4 | 90.8 | 61.4 | 30.3 | 39.7 |
| 色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 三氯甲烷 μg/L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 四氯化碳 μg/L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| 苯 μg/L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| 甲苯 μg/L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 溶解性总固体mg/L | 231 | 272 | 227 | 259 | 207 |
| 碘化物mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 铝 mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| 菌落群数 CFU/mL | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 |